قیمت گلیم فرش برای آشپزخانه:

در کنار فرش ماشینی سایر زیرانداز ها در کنار فرش شکل گرفتند از جمله:

* تابلو فرش ماشینی
* گلیم فرش ماشینی
* پشتی و پادری
* سجاده فرش
* فرش فانتزی

یکی از زیراندازهایی که در کنار فرش ماشینی شکل گرفتند ، گلیم فرش ماشینی هستند.

بافت گلیم فرش ماشینی کاملا متفاوت از بافت فرش ماشینی می باشد.

لذا سرفصل های مقاله امروز:

* نوع بافت گلیم فرش
* کاربرد گلیم فرش
* کیفیت گلیم فرش
* قیمت گلیم فرش برای آشپزخانه

نوع بافت گلیم فرش:

گلیم فرش درسته که در دسته زیرانداز ها قرار میگیره اما بافت گلیم فرش کاملا تفاوت از بافت فرش است.

گلیم فرش نیز دو نوع بافت دارد:

* گلیم فرش دستباف
* گلیم فرش ماشینی

گلیم فرش دستباف:

گلیم فرش های دستباف روی دارهای قالی نصب می شوند که روی زمین قرار گرفته اند.

مواد اولیه در بافت گلیم فرش پرز و پوست حیوانات است، لذا گلیم فرش ها به فرش بدون پرز معروف هستند.

گلیم فرش ها بدلیل نداشتن ارتفاع خاب نازک و سبک هستند و بافت گلیم فرش ها بیشتر خصوص عشایر نشینان می باشد.

گلیم فرش ها بدلیل سبکی براحتی قابل حمل هستند.

همچنین نقشه گلیم فرش کاملا متفاوت از نقشه فرش ماشینی می باشد.

در نقشه گلیم فرش ها طرح هندسی و شکسته بیشتر به چشم می خورد.

و در عین حال طرح های بسیار ساده ای هستند که از تصویر ذهنی بافندگان آنها گرفته شده است.

معروف ترین گلیم فرش های دستباف: گلیم شاهسون ، گلیم ترکمن ، گلیم لری

گلیم فرش ماشینی:

با استقبال از گلیم فرش دستباف ، در حوضه بافت ماشینی نیز گلیم فرش ها داخل شدند و به تولید انبوه رسیدند.

گلیم فرش ماشینی دقیقا مانند گلیم فرش دستباف باید باشد اینکه:

* اولا بدون پرز باشد.
* دوما نقشه گلیم فرش ماشینی مشابه نقشه گلیم فرش دستباف باشد.
* سوما دارای حداقل ارتفاع نخ خاب باشد.

لذا دستگاه بافنده گلیم فرش نیز کاملا متفاوت با دستگاه بافنده فرش ماشینی می باشد.

کاربرد گلیم فرش ها:

بدلیل نقشه ی متفاوت گلیم فرش نسبت به فرش ماشینی ، گلیم فرش ها در شاخه فرش فانتزی و فرش مدرن قرار گرفته اند.

گلی فرش ها بعنوان فرش اصلی در خانه زیاد جالب نیستند و کاربردی ندارند.

گلیم فرش ها بدلیل حداقل ارتفاع خابی که دارند و سبک بودنشان بسیار بعنوان فرش آشپزخانه کاربرد دارند.

بطوری که به گلیم فرش ، فرش آشپزخانه و یا گلیم فرش آشپزخانه نیز گفته می شود.

همچنین بعنوان فرش راه رویی و فرش راه پله ای و بعنوان فرش پاگرد بسیار مناسبند.

کیفیت گلیم فرش:

کیفیت گلیم فرش بسته به عوامل متعددی است از جمله عوامل مهم تری که در بافت گلیم فرش و کیفیت گلیم فرش تاثیر دارد به شرح زیر است:

* نخ گلیم فرش
* شانه گلیم فرش
* تراکم گلیم فرش
* وزن گلیم فرش
* رنگ گلیم فرش

نخ گلیم فرش:

اولا سه نوع نخ در بافت گلیم فرش و نیز فرش ماشینی کاربرد دارد از جمله:

* نخ خاب یا نخ ریشه
* نخ تار
* نخ پود

اصلی ترین نخ در بافت گلیم فرش ، نخ خاب یا نخ ریشه می باشد که هشتاد درصد از بافت گلیم فرش را تشکیل می دهد.

نخ های بکار رفته در بافت گلیم فرش اولا باید نازک باشند که ازتفاع خاب ایجاد نکنند.

دوما اینکه باید بدون پرز باشند و پرز دهی نداشته باشند.

بهترین نخ ها و الیاف مصنوعی برای گلیم فرش ماشینی به شرح زیر است:

* الیاف اکرولیک یا اکریلیک هیت ست شده
* الیاف پلی استر هیت ست شده

در بافت گلیم فرش حتما از الیافی که هیت ست شده هستند استفاده کنید.

هیت ست شدن نخ به چه معنا می باشد؟

طی عملیات هیت ست شدن نخ تخت فشار و گرمای زیاد قرار میگیرد از قطر نخ کاسته می شود و حالت پفکی نخ از بین می رود.

در عین حال با پیچیده شدن نخ بر مقاومت نخ افزوده می شود.

نخ تار و پود:

نخ تاربصورت افقی و نخ پود بصورت عمودی به دور نخ ریشه یا نخ خاب پیچیده می شوند.

 و موجب استحکام هرچه بیشتر نخ خاب می شوند.

جنس بهترین نخ تار و پود برای گلیم فرش پنبه و یا فیلامنت می باشد.

سعی کنید از تشخیص دهید که از نخ جوت بعنوان نخ تار و پود در بافت گلیم فرش استفاده نشود.

شانه گلیم فرش:

شانه گلیم فرش ، تعداد گره های افقی در بافت گلیم فرش است.

شانه گلیم فرش تاثیر گزار بر کیفیت ظاهری و نقشه گلیم فرش می باشد.

بطوری که با افزایش شانه گلیم فرش نقشه گلیم فرش دستباف گونه تر می شود.

اما در گلیم فرش با نقشه ی ساده تر از فرش ماشینی نیاز با شانه های بالا نیست.

طیف شانه در گلیم فرش بین 400 تا 600 می باشد.

تراکم گلیم فرش:

تراکم گلیم فرش ، تعداد گره های بافت زده شده در عرض گلیم فرش می باشد.

تراکم گلیم فرش ، تاثیر گزار بر کیفیت باطنی گلیم فرش می باشد.

بطوری که با افزایش تراکم در گلیم فرش تراکم و فشردگی نخ خاب بیشتر می شود.

بدلیل هماهنگی در شانه و تراکم طیف تراکم های گلیم فرش نیز زیاد بالا نیست.

طیف تراکم در گلیم فرش بین 600 تا 800 خواهد بود.

وزن گلیم فرش:

وزن گلیم بر واحد یک در یک متر از گلیم فرش ماشینی محاسبه می شود.

هرچه وزن گلیم فرش بیشتر باشد یعنی نخ بیشتری در بافت گلیم فرش بکار می رود.

رنگ بندی گلیم فرش:

رنگ بندی گلیم فرش یعنی تعداد نخ های رنگی که در بافت گلیم فرش استفاده می شود.

پالت رنگ بندی گلیم فرش بین 4 تل 8 رنگ می باشد.

با افزایش نخ های رنگی در بافت گلیم فرش ، نقشه ی خوش آب و رنگ تری را در گلیم فرش شاهد خواهیم بود.

قیمت گلیم فرش:

عوامل موثر بر کیفیت گلیم فرش بر قیمت گلیم فرش برای آشپزخانه نیز تاثیر گزارند.

مانند شانه و تراکم ، جنس نخ گلیم فرش ، رنگ بندی گلیم فرش و نیز متراژ گلیم فرش

همچنین بعضی از رنگ بندی های گلیم فرش پرفروش تر هستند بعنوان مثال گلیم فرش سرمه ای مرغوب تر است و کمی نیز قیمت بیشتری دارد.

گران ترین و با کیفیت ترین گلیم فرش با نخ اکرولیک یا اکریلیک هیت ست شده می باشد با شانه 600 و تراکم 800 و پالت رنگ بندی 8 رنگ و وزن هر یک متر از گلیم 12 کیلو به بالا باشد.

کلمات کلیدی:

گلیم فرش , گلیم فرش دستباف , گلیم فرش ماشینی , گلیم فرش آشپزخانه , گلیم آشپزخانه , فرش آشپزخانه , گلیم فرش رولی , گلیم فرش کاشان , گلیم فرش ساوین