تابلو فرش ماشینی مشهد

تابلو فرش ها تکه های کوچکی از فرش هستند که بعد از بافت قاب شده و به دیوار آویخته می شوند.

پس مسلما ریشه بافت تابلو فرش بر میگردد به بعد از بافت فرش

اولین تابلو فرش ها بصورت تابلو فرش دستباف در تبریز شکل گرفتند.

بطوری که زیباترین تابلو فرش را می توان تابلو فرش دستباف تبریز نام نهاد.

بعد از بافت فرش ماشینی در کنار آن تابلو فرش ماشینی نیز بافت زده شد.

بطوری که برندهای معتبر فرش ماشینی در زمینه بافت تابلو فرش نیز بنام شدند.

یکی از برندهای مطرح در زمینه تابلو فرش ماشینی تابلو فرش ماشینی مشهد می باشد.

انواع تابلو فرش ها:

* تابلو فرش ها نیز مانند فرش ماشینی بدلیل بافت های متنوعی که دارند و بدلیل نقشه تابلو فرش که حتی از نقشه ی فرش ماشینی نیز متنوع تر است در چند نوع هستند.
* انواع تابلو فرش از لحاظ بافت
* انواع تابلو فرش از لحاظ نقشه
* انواع تابلو فرش از لحاظ کیفیت

انواع تابلو فرش از لحاظ بافت:

سه روش بافت متداول برای تابلو فرش ها وجود دارد که :

* بافت دستباف
* بافت ماشینی
* بافت کلاریس

بافت دستباف:

تابلو فرش دستباف دقیقا مانند فرش دستباف روی دار قالی و با الیاف طبیعی بافت زده می شود.

ریشه بافت دستباف تابلو فرش بر می گردد به شهر سردرود تبریز

تابلو فرش دستباف تبریز از آن جهت اهمیت دارد و جز گران ترین تابلو فرش دستباف محسوب می شود

چون در بافت تابلو فرش تبریز ابریشم طبیعی بکار می رود.

باف ماشینی:

تابلو فرش ماشینی نیز دقیقا به مانند بافت فرش ماشینی و با الیاف مصنوعی انجام میگیرد.

بدین شکل که حتما تابلو فرش باید در کنار فرش 9 متری بافت زده شود.

تابلو فرش ماشینی با اینکه به درجه کیفی تابلو فرش دستباف نمی رسید ولی مورد استقبال است چون:

قیمت تابلو فرش ماشینی کمتر از تابلو فرش دستباف است.

زمان آماده سازی تابلو فرش ماشینی بسیار بسیار کمتر از زمان بافت تابلو فرش دستباف است.

بافت کلاریس:

تابلو فرش کلاریس که به تابلو فرش چاپی نیز معروف است یک شیوه نوین بافت تابلو فرش و حتی فرش است.

بدین صورت که نقشه ی تابلو فرش روی تابلو فرش کاملا زمینه سفید توسط دستگاه رنگ پاش تزریق می گردد.

تابلو فرش کلاریس بسیرا تنوع رنگ بندی دارد و خوش رنگ است و از این لحاظ مورد استقبال زیادی قرار گرفته است.

در مورد عمر تابلو فرش کلاریس اطلاعات دقیقی در دسترس نیست.

ولی با آزمایشات انجام شده و شست و شوی تابلو فرش کلاریس ثبات رنگ بندی در تابلو فرش چاپی اثبات شده است.

چون تزریق رنگ عمقی به بافت تابلو فرش انجام می گیرد لذا عمر تابلو فرش کلاریس به پای عمر تابلو فرش ماشینی میرسد.

انواع تابلو فرش از لحاظ نقشه:

نقشه ی تابلو فرش های ماشینی بدلیل کوچکی و زود آماده شدن تابلو فرش بسیار تنوع دارند.

بطوری که در ده دسته طبقه بندی شده اند و شامل موارد زیر هستند:

* تابلو فرش آیه: مانند تابلو فرش و ان یکاد و تابلو فرش چهار قل
* تابلو فرش منظره: مانند تابلو فرش منظره و تابلو فرش روستایی
* تابلو فرش گل: مانند تابلو فرش گل و گلدان:
* تابلو فرش مینیاتوری : برگفته از نقاشی های معروف استاد فرشچیان
* تابلو فرش حیوانات: مانند تابلو فرش اسب ، گربه و قو
* تابلو فرش باستانی: مانند تابلو فرش فروهر و تخت جمشید
* تابلو فرش فرانسوی: تابلو فرش شاعر جوان و تابلو فرش پاسور باز
* تابلو فرش تندیس: تابلو فرش لیدی گودی وا
* تابلو فرش چهره: تابلو فرش شخصی , تابلو فرش سفارشی

نکته ی تابلو فرش چهره:

تابلو فرش چهره یک نقشه ی سفارشی شده از تابلو فرش است.

نقشه ی تابلو فرش چهره بر اساس عکس های دریافتی مشتریان می باشد که در قالب تابلو فرش پیاده سازی می شود.

این عکس ها شامل عکس های شخصی گرفته تا عکس های هنرمندان محبوب و یا برندهای تبلیغاتی می باشد.

در واقع یک روش تبدیل عکس به تابلو فرش می باشد.

در تابلو فرش چهره ، انواع بافت ماشینی و انواع بافت کلاریسس قابل پیاده سازی است.

انواع تابلو فرش از نظر کیفیت:

زمان سفارش تابلو فرش باید کیفیت تابلو فرش خود را نیز سفارش دهید.

در واقع شما باید اطلاعاتی در مورد:

* کیفیت نخ تابلو فرش بدانید.
* کیفیت شانه و تراکم تابلو فرش بدانید.
* پالت رنگ بندی تابلو فرش را بدانید.

چون هنگام خرید تابلو فرش ماشیی این اطلاعات را باید در اختیار فروشنده قرار دهید.

کیفیت نخ تابلو فرش ماشینی:

همان طور که اشاره کردیم تابلو فرش ماشینی مانند فرش ماشینی بافت زده می شود.

لذا الیاف بکار رفته در تابلو فرش ماشینی ، تماما مصنوعی می باشند.

در یک تابلو فرش ماشینی بهترین کیفیت نخ تابلو فرش ، نخ اکرولیک هیت ست شده است.

این نخ کیفیتی مشابه با الیاف طبیعی دارد. بطوری که چ از نظر کیفیت ظاهری و چه باطنی با الیاف طبیعی در رقابت است.

لذا نخ اکرولیک هیت ست شده در بافت تابلو فرش ، یک تابلو فرش دستباف گونه را تحویل شما می دهد.

لازم به ذکر است برای یک تابلو فرش با ابعاد کوچک حتما بسراغ بهترین کیفیت ها بروید.

کیفیت شانه و تراکم تابلو فرش:

شانه و تراکم تابلو فرش نیز به گستردگی فرش ماشینی می باشد.

بهترین شانه های پیشنهادی برای تابلو فرش:

* 1000 شانه
* 1200 شانه
* 1500 شانه

شانه تابلو فرش تاثیر گزار بر نقشه و ریزبافتی تابلو فرش می باشد.

بهترین تراکم برای تابلو فرش تراکم های:

* 2500
* 3000
* 3500
* 4000

همچنین تراکم تابلو فرش تاثیر گزار بر تراکم نخ خاب تابلو فرش است.

بطوری که در تراکم های بالا یک بافت فشرده و مستحکم از تابلو فرش را خواهیم داشت.

همچنین نکته ای که در شانه و تراکم وجود دارد این است که :

زمان خرید تابلو فرش باید بتوانید شانه و تراکم تابلو فرش را تشخیص دهید.

که بدانید دقیقا شانه و تراکم مورد نظر شما روی تابلو فرش پیاه سازی شده است و یا خیر

برای حساب کردن تابلو فرش 1200 شانه با تراکم 3000 بدین شیوه پیش می رویم که:

اولا تابلو فرش 1200 شانه یعنی در صد سانت از عرض تابلو فرش 1200 گره است.

پس در ده سانت از عرض تابلو فرش که جدا کنید باید 120 گره باشد.

دومت تابلو فرش با تراکم 3000 یعنی در صد سانت از طول تابلو فرش 3000 گره است.

پس در ده سانت از طول تابلو فرش که جدا کنید باید 300 گره باشد.

پالت رنگ بندی تابلو فرش:

در یک تابلو فرش ماشینی حداقل وحداکثر نخ های رنگی محدود و بین 5 تا 10 رنگ است.

و هرچه این نخ های رنگی بیشتر باشد تابلو فرش زیباتری را خواهیم داشت.

ویژگی تابلو فرش ماشینی مشهد:

برند های معتبر در زمینه فرش ماشینی مشهد را ما شاهد هستم مانند فرش نگین مشهد ، فرش زمرد مشهد

همچنین در کنار برندهای معتبر فرش مشد شاهد برندهای معتبر تابلو فرش مشهد نیز هستیم مانند تابلو فرش دارکوب

مسلما در زمینه بافت ماشینی تابلو فرش مشهد بهترین کیفیت ها و درجه یک ترین نخ ها در بافت این تابلو فرش بکار می رود.

کلمات کلیدی:

تابلو فرش , تابلو فرش ماشینی , قیمت تابلو فرش ماشینی ارزان قیمت , تابلو فرش ماشینی مشهد , تابلو فرش ماشینی کاشان

تابلو فرش ماشینی دیجی کالا , تابلو فرش دستباف , تابلو فرش دستباف تبریز