**گلیم فرش ماشینی چیست؟**

**در مورد گلیم فرش چه اطلاعاتی دارید؟**

**آیا دایره اطلاعات شما در مورد گلیم فرش به حدی است که بتوانید یک گلیم فرش ماشینی مرغوب و با کیفیت تهیه کنید؟**

**اگر به اندازه کافی در مورد گلیم فرش اطلاعات ندارید پس تا ادامه مقاله با ما همراه باشید.**

**سرفصل های مقال گلیم فرش ماشینی چیست؟**

* **تفاوت گلیم فرش و فرش**
* **انواع روش های تولید گلیم فرش**
* **کاربرد گلیم فرش**
* **نحوه تشخیص کیفیت گلیم فرش**

**تفاوت گلیم فرش و فرش:**

**گلیم فرش و فرش هر دو در شاخه زیر انداز ها جای می گیرند.**

**ابتدا اینکه اطلاعاتی که در دست است گفته می شود که قدمت گلیم فرش بیش از قدمت فرش می باشد.**

**چون بافت گلیم فرش ساده تر از فرش می باشد چه از نظر نقشه گلیم و چه از نظر روش های بافت گلیم**

**گلیم فرش ها به فرش بدون پرز معروف هستند و نسبت به فرش نازک تر هستند.**

**در نتیجه بافت گلیم فرش ساده تر از بافت فرش می باشد.**

**همچنین که نقشه ی گلیم فرش بسیار ساده تر از فرش می باشد.**

**و در گلیم فرش ما دیگر نقشه های پر و پیچ و تاب گل های قالی را نخواهیم داشت.**

**نقشه ی گلیم فرش بر اساس تصاویر ذهنی بافتدگان آن ها می باشد.**

**بطوری که ما هیچ دو گلیم فرش با یک نقشه ی یکسان را نخواهیم داشت.**

**انواع روش های تولید گللیم فرش:**

**گلیم فرش ها به دو صورت کلی تولید می شوند:**

* **گلیم فرش دستباف**
* **گلیم فرش ماشینی**

**گلیم فرش دستباف:و**

**مدت زمان تولید و بافت گلیم فرش دستباف ، بین د تا سه ماه به طول می انجامد.**

**همچنین که قیمت گلیم فرش دستباف بدلیل زحمتی که بافندگان ان ها انجام می دهند و نیز الیاف طبیعی به کار رفته در آن**

**بسیار قیمتی بیشتر از گلیم فرش ماشینی را دارد.6**

**//طزکرهگلیم فرش ماشینی:**

**گلیم فرش ماشینی همان طور که از نام آن بر می آید با ماشین آلات بافت زده می شود.**

**ولی مدت زمان بافت گلیم فرش نهایتا دو روز می باشد ولی کیفیت گلیم فرش ماشینی به پای گلیم فرش دستباف نمی رسد.**

**چون در گلیم فرش های ماشینی ما مجبور هستیم که حتما از الیاف مصنوعی که در بازار فرش وجود دارند استفاده کنیم.**

**الیاف های مصنوعی نیز مسلما به پای کیفیت الیاف طبیعی نمی رسند.**

**همچنین که بدلیل تولید انبوه گلیم فرش ماشینی ، قیمت گلیم فرش نیز به صرفه تر خواهد بود.**

**کاربرد گلیم فرش:**

**گلیم فرش ها کاربرد گسترده ای دارند ولیی با توجه به بافت نازک گلیم فرش ، مسلما گلیم فرش بعنوان زیر انداز اصلی در اتاق پذیرایی استفاده نمی شود.**

**در واقع گلیم فرش ها بهترین انتخاب بعنوان فرش آشپزخانه هستند.**

**چون هم سبک هستند و هم دارای حداکثر ارتفاع نخ خاب هستند و کثیفی به بافت گلیم فرش نمی رود.**

**همچنین شست و شوی راحت گلیم فرش بدلیل سبکی آن یکی از امتیازات مثبت گلیم فرش بعنوان فرش آشپزخانه می باشد.**

**یکی دیگر از کاربردهای گلیم فرش بعنوان فرش راهرویی و راه پله ای می باشد.**

**چون گلیم فرش ها را بصورت رلی بافت می زنند و در هر اندازه ای که بخواهیم بافت می توانیم برش بزنیم.**

**کیفیت گلیم فرش ماشینی:**

**گلیم فرش ماشینی کمی متفاوت تر از فرش ماشینی بافت زده می شود.**

**کیفیت بافت گلیم فرش ماشینی ثابت نیست و تحت تاثیر عوامل مختلفی می باشد که در زیر به آن ها اشاره می شود.**

**کیفیت گلیم فرش ماشینی بسته به عوامل زیر می باشد:**

* **نخ گلیم فرش**
* **شانه گلیم فرش**
* **تراکم گلیم فرش**
* **وزن گلیم فرش**
* **دستگاه تولیدی گلیم فرش**

**نخ گلیم فرش:**

**همان طور که گفتیم در بافت گلیم فرش ماشینی ، حق استفاده از الیاف طبیعی را متاسفانه نداریم ، همچنین رنج کیفی الیاف مصنوعی در بازار فرش بسیار متنوع است.**

**از جمله الیاف مصنوعی که در بافت گلیم فرش کاربرد دارد:**

* **پلی استر**
* **اکرولیک هیت ست شده**
* **ورژن**
* **پلی پروپلین**

**بهترین کیفیت نخ و الیاف مصنوعی برای گلیم فرش که اولا بافت بدون پرز ایجاد کند.**

**دوما بافت نازک با کمترین ارتفاع خاب ایجاد کند.**

**سوما در عین حال بسیار با کیفیت باشد ، نخ اکرولیک هیت ست شده می باشد.**

**نخ اکرولیک بدلیل شباهت بسیار زیاد به الیاف طبیعیی بسیار مرغوب می باشد.**

**شانه گلیم فرش:**

**شانه گلیم فرش جز عوامل دخیل بر کیفیت بافت گلیم فرش است.**

**شانه گلیم فرش گره های افقی در بافت گلیم فرش می باشد.**

**شانه گلیم فرش هر چه بیشتر باشد ، نقشه و ظاهر گلیم فرش بهتر اجرا می شود.**

**همچنین با زیاد شدن شانه گلیم فرش ، ضخامت گلیم فرش نیز افزایش را خواهد داشت.**

**شانه ی گلیم فرش به گستردگی شانه ی فرش ماشینی نیست و نهایت شانه برای گلیم فرش بین 400 تا 600 تعریف می شود.**

**چون نقشه ی گلیم فرش نسبت به نقشه ی فرش ماشینی بسیار ساده تر می باشد.**

**تراکم گلیم فرش:**

**تراکم گلیم فرش جز عوامل دخیل بر ویژگی های کیفی گلیم فرش است.**

**تراکم گلیم فرش ، گره های عمودی بافت زده شده در گلیم فرش است.**

**تراکم گلیم فرش تاثیر گذار بر کیفیت باطنی گلیم فرش است.**

**بطوری که با افزایش گره های طولی و تراکم گلیم فرش ما شاهد فشردگی بافت گلیم فرش و استحکام هرچه بیشتر گلیم فرش خواهیم بود.**

**شانه و تراکم گلیم فرش متناسب با هم به پیش می روند.**

**و همان طور که گفتیم شانه گلیم فرش عدد بالایی ندارد لذا تراکم گلیم فرش را نیز بسیار بالا انتخاب نمی کنیم.**

**وزن گلیم فرش:**

**وزن گلیم فرش نشاندهنده استحکام گلیم فرش است.**

**بطوری که هر چه وزن گلیم فرش بیشتر باشد یعنی ضخامت گلیم فرش بیشتر است و نخ بیشتری در گلیم فرش به کار رفته است.**

**وزن گلیم فرش البته در یک گلیم فرش 12 متری باید 1.5 کیلو به بالا باشد.**

**پالت رنگ بندی گلیم فرش:**

**پالت رنگ بندی گلیم فرش ماشینی چیست؟ یعنی چه تعداد نخ رنگی در بافت گلیم فرش به کار رفته است.**

**پالت رنگ بندی گلیم فرش هر چه که بیشتر باشد ، ظاهر گلیم فرش خوش آب و رنگ تر است.**

**پالت رنگ بندی گلیم فرش و نخ های رنگی گلیم فرش به تعداد زیاد نخ های فرش ماشینی نیستند و پالت رنگ بندی گلیمفرش بین 4 تا 6 رنگ می باشد.**

**دستگاه تولیدی گلیم فرشک**

**دستگاه تولیدی گلیم فرش با دستگاه تولیدی فرش متفاوت می باشد چرا که بافت گلیم فرش متفاوت از بافت فرش ماشینی می باشد.**

**دستگاه تولیدی گلیم فرشی خوب است که اولا:**

**بتواند کیفیت بافت گلیم فرش یعنی شانه و تراکم را بخوبی و دقیق پیاده سازی کند.**

**ضمن اینکه نقشه ی گلیم فرش را بدون کم و کاستی اجرا کند.**

**همچنین که بتواند نخ تار و پود بیشتری به گلیم تزریق کند و استحکام گلیم را بالاتر ببرد.**

**جمع بندی پایانی مقاله گلیم فرش ماشینی چیست؟**

**بهترین کیفیت نخ برای گلیم فرش نخ اکرولیک هیت ست شده می باشد.**

**بهترین شانه و تراکم گلیم فرش شانه 500 به بالا با تراکم 800 می باشد و اینکه دستگاه تولیدی گلیم فرش ماشینی دقیقا همین شانه و همین تراکم را بتواند اجرا کند.**

**ضمن اینکه وزن گلیم فرش حتما 1.5 کیلوگرم به بالا باشد و نیز اینکه پالت رنگ بندی گلیم فرش ترجیحا شش رنگ باشد.**

**کلمات کلیدی:**

**گلیم فرش , گلیم فرش ماشینی , گلیم فرش دستباف , خرید گلیم فرش ماشینی , انواع گلیم فرش ماشینی , خرید اینترنتی گلیم فرش , گلیم فرش ساوین**